|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 소요시간  횟수 | CoAP | CoAP + DTLS | HTTP |
| 1 | 198 | 1872 | 368 |
| 2 | 264 | 2029 | 374 |
| 3 | 196 | 2115 | 349 |
| 4 | 180 | 2005 | 375 |
| 5 | 260 | 2014 | 363 |
| 6 | 206 | 2039 | 390 |
| 7 | 215 | 1995 | 335 |
| 8 | 199 | 1864 | 372 |
| 9 | 184 | 1874 | 343 |
| 10 | 177 | 1984 | 329 |
| 평균 | 207.9 | 1979.1 | 359.8 |

<**온도센서**의 값을 받아오는 시간 (단위: **ms**)>